**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 20.07.2016г. | N 195 |

«О проведение смотра-конкурса на

лучшее защитное сооружение

гражданской обороны»

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказа МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и в целях повышения готовности защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), расположенных на территории Володарского района, администрация МО "Володарский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В период с 18.07.2016 г. по 01.10.2016 г. провести смотр-конкурс на лучшее защитное сооружений гражданской обороны.

2.Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО и утвердить её состав (приложение № 1).

3.Утвердить положение о смотре-конкурсе на лучшее ЗС ГО района (приложение №2).

4.Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район» (Нагметов):

4.1.Организовать проведение проверок состояния ЗС ГО на объектах экономики, в учреждениях и организациях.

4.2.Организовать проведение смотра - конкурса на лучшее ЗС ГО. По итогам проведения смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО представить комплект документов в ГУ МЧС России по АО.

5.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее постановление в районной газете "Заря Каспия".

6.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее постановление на сайте администрации МО «Володарский район».

7.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение №1

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 20.07.2016 г. № 195

Состав

комиссии по проведению смотра - конкурса на лучшее ЗС ГО

МО «Володарский район»

 Магзанов С.И. - заместитель главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе, председатель комиссии.

Члены комиссии:

 Нагметов Е.К. - начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район»;

 Гордиенко А.А. - начальник ФГКУ «3-отряд ФПС по АО» (по согласованию);

 Джанаев Р.С. - и.о. начальника отдела земельного и имущественных отношений, жилищной политики администрации МО «Володарский район»;

 Муханалиев Р.С. - старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС и МР администрации МО «Володарский район».

Верно:

Приложение №2

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 20.07.2016 г. № 195

Положение

 смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны

Володарского района

1.Цель проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны проводится с целью:

-оценки состояния работы на объектах экономики, учреждениях и организациях по совершенствованию защиты населения, рабочих и служащих от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;

-обеспечения содержания и эксплуатации защитных сооружений и имущества ГО на объектах и поддержание ЗС ГО в постоянной готовности к приему укрываемых.

Основными задачами смотра - конкурса являются:

-повышение эффективности использования ЗС ГО в интересах производства и защиты населения;

-распространение опыта содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

-выявление лучших ЗС ГО;

-обеспечение строгого учета убежищ.

2.Руководство подготовкой и проведение смотра-конкурса

Смотр-конкурс ЗС ГО проводится комиссией, постановлением администрации МО «Володарский район». В смотре - конкурсе участвуют учреждения, организации, имеющие защитные сооружения. Руководитель учреждения и организации производит ремонт защитных сооружений и оборудования и представляет их для проверки согласно графика.

3.Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны.

Наилучшее состояние и использование защитного сооружения оценивается в 3000 баллов. При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку защитного сооружения согласно таблице оценок.

Лучшим на смотре - конкурсе ЗС ГО считается сооружение, имеющие наибольшее количество баллов.

Таблица

оценок состояния защитных сооружений при проведении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. При оценке герметичности убежища и состояния огражденных конструкций и защитных устройств |
| 1 | Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом. В этом случае остальные показатели не оцениваются. Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей. | 300 |
| 2 | В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеется проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| 3 | Неисправны защитные и защитно - герметичные ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| 4 | Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД) установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| 5 | Гермоклапаны неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| 6 | Отсутствие маркировки на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| 7 | Помещения убежища влажные, имеются протечки и просачивание грунтовых и поверхностных вод | 30 |
| 8 | Планово - предупредительный ремонт сооружения не проводится | 50 |
| Примечание: При наличии сборно - разборных нар могут быть начислены баллы в количестве 500 |
| 2. При оценке состояния инженерно - технического оборудования |
| 1 | Срок эксплуатации фильтров - поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| 2 | Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил ихэксплуатации | 30 |
| 3 | Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| 4 | Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| 5 | Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| 6 | Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| 7 | Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии | 200 |
| 8 | Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 (за каждое наименование) |
| 9 | В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| 10 | В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |
| В защитном сооружении отсутствуют: |
| 1 | График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| 2 | Паспорт защитного сооружения | 20 |
| 3 | Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| 4 | Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| 5 | Правила поведения укрываемых | 10 |
| 6 | План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающихустройств | 10 (по каждой из сетей) |
| 7 | План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания ипутей эвакуации | 10 |
| 8 | Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другогооборудования | 10 (по каждой из систем) |

4.Порядок и содержание проверки ЗС ГО

При проверке состояния убежищ следует руководствоваться требованиями СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатации законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их использование в мирное время», а также требованиями «Инструкции по эксплуатации защитных сооружений ГО в военное время».

При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны выполняться все требования по техническому состоянию и обеспечению пригодности помещений и переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения к созданию необходимых условий для пребывания людей в убежищах в военное время.

Во всех эксплуатируемых защитных сооружениях должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений убежищ, сохранностью защитных свойств, устройств и инженерно - технического оборудования и готовность сооружений к приему укрываемых. На готовность защитных сооружений к приему укрываемых влияет также состояние входов и порядок хранения ключей. На каждое защитное сооружение должно быть не менее двух комплектов ключей.

Верно: